Valori:

int domaine, int num\_soc, int mode,

struct sockaddr\_in / sockaddr\_in6 🡨 je le crée avec adr\_socket

funzioni :

void adr\_socket (service, name, typesock, p adr socket)

struct sockaddr in \*\*p adr socket ; 🡪 modifico il file che mi rimanda alla struttura dati del socket . è come se fosse un pointeur verso FILE\*. quindi devo aver già creato p\_adr\_socket

int h\_socket(domaine, mode) 🡪 fa la stessa cosa di open

void h\_bind (num soc, p adr local) 🡪 connette il socket a un adresse local tramite sto pointeur